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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

             Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: : директор МОУ  СОШ № 2 Стекольникова Л.П., инженер РУО  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр пищеблока  МОУ  СОШ № 2.  В результате осмотра выявлено, что для  ремонта пищеблока необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях  вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм
	100 отверстий
	0,12

	2
	На каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к норме 46-03-001-14 (диаметр отверстий 125 мм)
	100 отверстий
	0,12

	3
	Пробивка в бетонных конструкциях полов  борозд площадью сечения: до 50 см2
	100 м борозд
	0,5

	4
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,35

	5
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,65

	6
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	7
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,65

	8
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,6

	9
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	1,1

	10
	Установка трапов диаметром: 100 мм
	10 комплектов
	0,7

	11
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	3,2

	12
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм
	100 м трубопроводов
	1,2

	13
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт
	20

	14
	Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м борозд
	2

	15
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	1,5

	16
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	17
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	2,6
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