








«УТВЕРЖДАЮ»










Директор МОУ СОШ №4









_______________ Л.И. Беловол
Техническое задание
Конкурсной документации по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по замене окон в МОУ СОШ №№ 2, 4 ст. Динская

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Демонтаж старых окон, монтаж новых окон из ПВХ и вывоз строительного мусора осуществляется силами и за счет средств подрядной организации.
Металлопластиковые окна должны соответствовать следующим условиям:

	№ п.п.
	Наименование
	Требуемое значение заказчика, размеры в мм.
	Значение участника конкурса

	Профиль поливинилхлоридный для оконных блоков:

	
	в том числе:
	
	

	
	Профиль рамы 
	[image: image1.png]



ГОСТ 30673-99*

ГН 2.1.6.1338-03*

ГН 2.1.6.1339-03*

ГН 2.1.6.1829-04*

вес 1043 г/м
	

	
	Профиль створки
	[image: image2.png]



ГОСТ 30673-99*

ГН 2.1.6.1338-03*

ГН 2.1.6.1339-03*

ГН 2.1.6.1829-04*

вес 1184 г/м
	

	
	Профиль импоста
	[image: image3.png]



ГОСТ 30673-99*

ГН 2.1.6.1338-03*

ГН 2.1.6.1339-03*

ГН 2.1.6.1829-04*

вес 1192 г/м
	

	
	Минисоединитель
	[image: image4.png]



вес 292 г/м
	

	Профили штапиков стекол:

	
	в том числе:
	
	

	
	Профиль штапика двойного стекла 24 мм
	[image: image5.png]



вес 187 г/м
	

	Вспомогательные профили:

	
	в том числе:
	
	

	
	Соединительная колодка импоста
	[image: image6.png]



	

	
	Подставочный профиль
	[image: image7.png]



вес 315 г/м
	

	Уплотнители:

	
	в том числе:
	
	

	
	Уплотнитель стеклопакета
	[image: image8.png]



резина
	

	
	Уплотнитель рамы/створки
	[image: image9.png]



резина
	

	Стеклопакет:

	
	в том числе:
	
	

	
	Стеклопакет
	Однокамерный, 24 мм, прозрачный, клееный, строительного назначения*;
ГОСТ 24866-99 р.р. 3-7*;

Герметичность (прогиб стекла), мм : 0,001…0,002*;

Точка росы внутри стеклопакета, (С: 48±1*;

Долговечность, условных лет эксплуатации: не менее 20*;

Приведенное сопротивление теплопередаче, м2(С/Вт: 0,3545*;

Звукоизоляция, дБА: 28*.
	

	Фурнитура:

	
	в том числе:
	
	

	
	Фурнитура
	Поворотная и поворотно-откидная фурнитура соответствует ГОСТ 538-2001*, ГОСТ 5089-2003*
	

	Подоконник:

	
	в том числе:
	
	

	
	Подоконник
	ПВХ, белый, глубина 350 мм
	

	Отлив:

	
	в том числе:
	
	

	
	Отлив
	Оцинкованный, белый, глубина 150 мм
	

	Москитная сетка:

	
	в том числе:
	
	

	
	Москитная сетка
	Присутствует на всех сегментах с открывающимися створками 
	


Примечание: Знаком «*» отмечены позиции, по которым соответствие продукции указанным требованиям подтверждается установленными законодательством документами (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, протоколы технических испытаний и. пр.)
Лот №2: Выполнение работ по замене окон в МОУ СОШ №4
[image: image19.png]000000



Позиция №1: Окно пятисекционное 2100х2200.

Профиль ПВХ: белый;

Отлив: длина 2200 мм

Подоконник: длина 2200 мм

Количество: 100 шт.

[image: image20.png]000000



Позиция №2: Окно шестисекционное 1100х1900.

Профиль ПВХ: белый;

Отлив: длина 1200 мм

Подоконник: длина 1200 мм

Количество: 2 шт.









«УТВЕРЖДАЮ»









Директор МОУ СОШ №2









_______________ Л.П. Стекольникова
Техническое задание

Конкурсной документации по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по замене окон в МОУ СОШ №№ 2, 4 ст. Динская

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Демонтаж старых окон, монтаж новых окон из ПВХ и вывоз строительного мусора осуществляется силами и за счет средств подрядной организации.

Металлопластиковые окна должны соответствовать следующим условиям:

	№ п.п.
	Наименование
	Требуемое значение заказчика, размеры в мм.
	Значение участника конкурса

	Профиль поливинилхлоридный для оконных блоков:

	
	в том числе:
	
	

	
	Профиль рамы 
	[image: image10.png]



ГОСТ 30673-99*

ГН 2.1.6.1338-03*

ГН 2.1.6.1339-03*

ГН 2.1.6.1829-04*

вес 1043 г/м
	

	
	Профиль створки
	[image: image11.png]



ГОСТ 30673-99*

ГН 2.1.6.1338-03*

ГН 2.1.6.1339-03*

ГН 2.1.6.1829-04*

вес 1184 г/м
	

	
	Профиль импоста
	[image: image12.png]



ГОСТ 30673-99*

ГН 2.1.6.1338-03*

ГН 2.1.6.1339-03*

ГН 2.1.6.1829-04*

вес 1192 г/м
	

	
	Минисоединитель
	[image: image13.png]



вес 292 г/м
	

	Профили штапиков стекол:

	
	в том числе:
	
	

	
	Профиль штапика двойного стекла 24 мм
	[image: image14.png]



вес 187 г/м
	

	Вспомогательные профили:

	
	в том числе:
	
	

	
	Соединительная колодка импоста
	[image: image15.png]



	

	
	Подставочный профиль
	[image: image16.png]



вес 315 г/м
	

	Уплотнители:

	
	в том числе:
	
	

	
	Уплотнитель стеклопакета
	[image: image17.png]



резина
	

	
	Уплотнитель рамы/створки
	[image: image18.png]



резина
	

	Стеклопакет:

	
	в том числе:
	
	

	
	Стеклопакет
	Однокамерный, 24 мм, прозрачный, клееный, строительного назначения*;

ГОСТ 24866-99 р.р. 3-7*;

Герметичность (прогиб стекла), мм : 0,001…0,002*;

Точка росы внутри стеклопакета, (С: 48±1*;

Долговечность, условных лет эксплуатации: не менее 20*;

Приведенное сопротивление теплопередаче, м2(С/Вт: 0,3545*;

Звукоизоляция, дБА: 28*.
	

	Фурнитура:

	
	в том числе:
	
	

	
	Фурнитура
	Поворотная и поворотно-откидная фурнитура соответствует ГОСТ 538-2001*, ГОСТ 5089-2003*
	

	Подоконник:

	
	в том числе:
	
	

	
	Подоконник
	ПВХ, белый, глубина 350 мм
	

	Отлив:

	
	в том числе:
	
	

	
	Отлив
	Оцинкованный, белый, глубина 150 мм
	

	Москитная сетка:

	
	в том числе:
	
	

	
	Москитная сетка
	Присутствует на всех сегментах с открывающимися створками 
	


Примечание: Знаком «*» отмечены позиции, по которым соответствие продукции указанным требованиям подтверждается установленными законодательством документами (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, протоколы технических испытаний и. пр.)

Лот №1: Выполнение работ по замене окон в МОУ СОШ №2
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Позиция №1: Окно пятисекционное 2200х2300.
Профиль ПВХ: белый;
Отлив: длина 2300 мм

Подоконник: длина 2300 мм

Количество: 62 шт.

Позиция №2: Окно пятисекционное 2700х2700.
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Профиль ПВХ: белый;

Отлив: длина 2800 мм

Подоконник: длина 2800 мм

Количество: 6 шт.

Позиция №3: Окно шестисекционное 2400х4000.
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Профиль ПВХ: белый;

Отлив: длина 2500 мм

Подоконник: длина 2500 мм

Количество: 5 шт.

Позиция №4: Окно шестисекционное 2200х2700
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Профиль ПВХ: белый;

Отлив: длина 2300 мм – 2 шт.

Подоконник: длина 2300 мм – 2 шт.

Количество: 6 шт.

Позиция №5: Окно шестисекционное 1000х3400.
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Профиль ПВХ: белый;

Отлив: длина 1100 мм

Подоконник: длина 1100 мм

Количество: 4 шт.

Позиция №6: Окно двухсекционное 1000х2500.
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Профиль ПВХ: белый;

Отлив: длина 1100 мм

Подоконник: длина 1100 мм

Количество: 4 шт.

